
                               READMEJ.TXT File
                     README file for Contents of Memory
             Copyright(C), FANUC LTD., 1997-2006. All Rights Reserved.


このドキュメントには、Contents of Memoryに関する以下の情報が記述されています。
ご使用の前に必ずお読みいただくようお願いいたします。
------------------------------------------------------------------------------
[1] 使用目的について
[2] 動作環境について
[3] 起動方法について
[4] 操作方法について
------------------------------------------------------------------------------


==============================================================================
[1] 使用目的について
==============================================================================

  本ソフトウェアは、パソコン(*)側からＮＣのメモリ内容の表示／変更を行うことを目
  的としたものです。

  (*)高速シリアルバスType 2に接続されたパソコン、パソコン機能付き
     FS160i/180i/210i、インテリジェントターミナルType 2、FANUC PANEL i および、
     パソコン機能付CNC表示ユニット


==============================================================================
[2] 動作環境について
==============================================================================

  本ソフトウェアは、高速シリアルバスType 2に接続されたパソコン、パソコン機能
  付きFS160i/180i/210i、インテリジェントターミナルType 2、FANUC PANEL iおよび、
  パソコン機能付CNC表示ユニット で使用できます。
  Windows 95/98、Windows NT 4.0、Windows 2000 professionalまたは、
  Windows XP professional 上で動作します。

  次のＮＣのメモリ内容を表示／変更することができます。
     ・FS150-B
     ・FS150i
     ・FS160-B/C
     ・FS180-B/C
     ・FS210-B
     ・FS160i/180i/210i-A/B
     ・FS160i/180i-W
     ・FS0i-A/B
     ・FS300i/310i/320i-A
     ・Power Mate-D/H
     ・Power Mate i-D/H


==============================================================================
[3] 起動方法について
==============================================================================

  本ソフトウェアを動作させるためには、HSSBドライバがあらかじめインストールされ
  ている必要があります。

  CD-ROMから"ContMem.EXE"を直接起動するか、このファイルをハードディスク上の適当
  なフォルダにコピーしてから、起動してください。


==============================================================================
[4] 操作方法について
==============================================================================

(1)ノード選択
     次のいずれかの方法でノード選択ダイアログボックスを表示させ、ノードを切り換
     えます。
       ・メニューの[ノード]-[ノード選択...]を選びます。
       ・ツールバーの[ノード選択]ボタンをクリックします。
       ・キーボードのファンクションキーＦ２を押します。

(2)カーソルの移動
       ・キーボードの矢印キーを押します。
       ・ツールバーの[前行]ボタン、[次行]ボタンをクリックします。

     また、次のいずれかの方法で、ページをめくることができます。
       ・メニューの[ジャンプ]-[前ページ]、[ジャンプ]-[次ページ]を選択します。
       ・ツールバーの[前ページ]ボタン、[次ページ]ボタンをクリックします。
       ・キーボードの「Page Up」キー、「Page Down」キーを押します。

(3)アドレスの指定
     次のいずれかの方法で、アドレス入力ダイアログボックスを表示させます。
       ・メニューの[ジャンプ]-[アドレス...]を選択します。
       ・ツールバーの[アドレス]ボタンをクリックします。
       ・キーボードのファンクションキーＦ９を押します。
     メモリを表示させたいアドレスを入力し、[ＯＫ]ボタンをクリックします。

(4)表示形式の切り換え
     ＮＣのメモリ表示形式を、バイト単位、ワード単位、ダブルワード単位に切り換
     えることができます。バイト単位のときのみ、テキスト表示を行います。
       ・メニューの[表示]-[バイト]、[表示]-[ワード]、[表示]-[ダブルワード]を
         選択します。
       ・ツールバーの[バイト]ボタン、[ワード]ボタン、[ダブルワード]ボタンを
         クリックします。
       ・キーボードのファンクションキーＦ６、Ｆ７、Ｆ８を押します。

(5)データ入力
     デフォルトでは、ＮＣのメモリへデータを書き込むことができません。次のいず
     れかの方法で、書込み「禁止」状態と書込み「可能」状態を切り換えます。
       ・メニューの[表示]-[書込み不可]を選択します。
       ・ツールバーの[メモリ書き込み可能／不可能]ボタンをクリックします。
       ・キーボードのファンクションキーＦ４を押します。
     書込み可能モードで、キーボードから１６進数のデータを入力し(データ入力ダイ
     アログボックスが表示されます)、[ＯＫ]ボタンをクリックして、ＮＣのメモリを
     書き換えます。

(6)HSSB I/Oレジスタ表示
     次のいずれかの方法で、ＮＣメモリ表示とHSSB I/Oレジスタ表示を切り換えま
     す。なお、HSSB I/Oレジスタ表示中でも、ノードの変更を行うことができます。
       ・メニューの[表示]-[HSSB I/Oレジスタ]を選択します。
       ・ツールバーの[HSSB I/Oレジスタ]ボタンをクリックします。
       ・キーボードのファンクションキーＦ３を押します。

(7)物理スロットアクセス
     ＮＣが起動途中に止まってしまった場合、メニューの[表示]-[物理スロットアク
     セス]を選択します。

   (*)通常は、物理スロットアクセス状態にしないでください。

