制御用PMCアドレスを使用する場合(簡易方式)(30i/31i/32iのみ)

トップページ

## 制御用PMCアドレスを使用する場合(簡易方式)(30i/31i/32iのみ)

> ラダープログラムにおいて、簡易方式で制御用PMCアドレスを使用する場合について説明します。

> 注) 送信用データとしてマクロ変数を設定することもできます。以下の説明では、送信用データとしてPMCアドレスを使用しています。

> - 制御用PMCアドレスの信号説明

> CNC主導メッセージ通知機能を実行するための制御用PMCアドレスの信号の詳細を示します。制御用PMCアドレスの領域は1バイトです。

> 以下は、制御用PMCアドレスとして“Rxxxx”(PMC系統番号は省略)を使用する場合を示しています。

> REQ (Rxxxx#7)

> [名称] | メッセージの送信要求信号
> [区分] | 入力信号
> [機能] | ＣＮＣ主導メッセージの送信を要求します。
> [動作] | ラダープログラムは、送信用PMCアドレスへ送信メッセージを用意した後、本信号を“１”にすると、メッセージがパソコンへ送信されます。 メッセージの応答の受信後、ＣＮＣ(通信ボード)が本信号を０クリアします。

> - 制御用PMCアドレスの信号のタイムチャート

> 制御用PMCアドレスからの信号によるCNC主導メッセージ通知機能の実行について、タイムチャートにより説明します。

> ① | : | ラダープログラムは、REQが“0”であることを確認した後、メッセージを用意し、REQを“１”とする。
> ② | : | REQが“１”になったので、通信ボードはメッセージを送信する。
> ③ | : | 通信ボードは、メッセージの送信処理を完了する。
> ④ | : | 通信ボードは、メッセージの応答を受信した後、受信処理を完了する。
> ⑤ | : | 通信ボードは、受信処理が完了したのでREQを“０”とする。

トップページ