
                             README2J.TXT  File
                README file for FANUC Open CNC  HSSB driver

            (C) Copyright FANUC LTD, 1996-2006, All Rights Reserved.


  このドキュメントには HSSBドライバに関する以下の情報が記述されています。
  ご使用の前に必ずお読みいただくようお願いいたします。

--------------------------------------------------------------------------
[1] ファイルの概要について
[2] インストール手順 (Windows 95/98)
[3] インストール手順 (Windows NT)
[4] インストール手順 (Windows 2000)
[5] インストール手順 (Windows XP)
[6] インストール手順 (Windows 95/98/NTからWindows2000へアップグレードする場合)
[7] アップデート手順 (共通)
[8] アップデート手順 (Windows 95/98)
[9] アップデート手順 (Windows NT)
[10] アップデート手順 (Windows 2000)
[11] アップデート手順 (Windows XP)
[12] HSSBドライバの削除手順 (Windows 95/98)
[13] HSSBドライバの削除手順 (Windows NT)
[14] HSSBドライバの削除手順 (Windows 2000)
[15] HSSBドライバの削除手順 (Windows XP)
[16] レジストリ保存形式の変更について (Windows 95/98)
--------------------------------------------------------------------------


==========================================================================
[1] ファイルの概要について
==========================================================================

    <HSSB>フォルダ中には、HSSBドライバが収められています。

<HSSB>\NCBOOT32.DOC  :  英語ドキュメント
<HSSB>\NCBOOT32J.DOC :  日本語ドキュメント
  NCBOOT32.EXEの操作説明書です。Microsoft Word 97以降で開いて下さい。
  ワードパッドでは、開けない場合があります。


<HSSB>\UPDATE.EXE : HSSBドライバのアップデートを行うためのユーティリティです。


<HSSB\WIN95> : Windows 95/98用のドライバのフォルダです。

<HSSB\WIN95>\HSSB.INF :
  HSSBドライバ用のデバイス情報ファイルです。ハードウェアウィザードが使用
  します。

<HSSB\WIN95>\MMCNCD.VXD :
  Windows環境下で FANUCのライブラリを動作させるための仮想デバイスドライバ
  です。

<HSSB\WIN95>\HSSBUI.DLL :
  ドライバの設定を行うためのプログラムです。


<HSSB\NT40> : Windows NT 4.0用のドライバのフォルダです。

<HSSB\NT40>\HSSB.INF :
  HSSBドライバ用のデバイス情報ファイルです。インストール時に使用します。

<HSSB\NT40>\MMCNCD.SYS :
  Windows NT環境下で FANUCのライブラリを動作させるためのデバイスドライバです。

<HSSB\NT40>\HSSB2.CPL :
  ドライバの設定を行うためのコントロールパネルアプレットです。

<HSSB\NT40>\UNHSSB.INF :
  HSSBドライバ用のデバイス情報ファイルです。アンインストール時に使用します。


<HSSB\WIN2K> : Windows 2000用のドライバのフォルダです。

<HSSB\WIN2K>\HSSB.INF :
  HSSBドライバ用のデバイス情報ファイルです。インストール時に使用します。

<HSSB\WIN2K>\MMCNCD.SYS :
  Windows 2000環境下で FANUCのライブラリを動作させるためのデバイスドライバで
  す。

<HSSB\WIN2K>\HSSB2.CPL :
  ドライバの設定を行うためのコントロールパネルアプレットです。


<HSSB\WINXP> : Windows XP用のドライバのフォルダです。

<HSSB\WINXP>\HSSB.INF :
  HSSBドライバ用のデバイス情報ファイルです。インストール時に使用します。

<HSSB\WINXP>\HSSB2.CPL.MANIFEST :
  コントロールパネルアプレットにWindows XP用のビジュアル スタイルを組み込むため
  のファイルです。

<HSSB\WINXP>\NCBOOT32.EXE.MANIFEST :
  NCBOOT32.EXEにWindows XP用のビジュアル スタイルを組み込むためのファイルです。


<HSSB\COMMON> : 95/98/NT/2000/XP 共通ファイルのファイルのフォルダです。

<HSSB\COMMON>\NCBOOT32.EXE :
  システムトレイに常駐し、以下の機能を提供します。
       ・BOOT処理(CNCのシステムファイルの保守、SRAMのバックアップ等)
       ・IPLメニュー
       ・電源投入時のCNCの画面表示
       ・CNCのアラーム画面表示
       ・通信エラー時の再接続
       ・登録したアプリケーションプログラムの起動


==========================================================================
[2] インストール手順 (Windows 95/98)
==========================================================================

  マルチHSSB接続の場合は、各ノードに接続されるCNCの対応を決めてください。
  複数のHSSBインタフェースボードを使用する場合、各ノードは０から順に以下の
  ようにそれぞれのボードに割り振られます。

    ・ISA HSSBインタフェースボードを使用している場合には、まず先に、ISA
      HSSBインタフェースボードに対してノードが割り振られます。
      次に、 PCI HSSBインタフェースボードに対してノードが割り振られます。

    ・複数のPCI HSSBインタフェースボードに対しては、小さい番号の PCIスロット
      に差し込まれている PCI HSSBインタフェースボードから先にノードが割り
      振られます。

  次に、使用するHSSBインタフェースボードの種類に従って、以下のことを行ってく
  ださい。
    ・ISA HSSBインタフェースボードの場合
      HSSBボードに割り当てるI/Oポートアドレスを決めて、HSSBボードのロータリス
      イッチで設定してください。(ISA拡張ユニットの付かないパソコン機能内蔵型
      iシリーズ、インテリジェントターミナルType 2 の場合、I/Oポートアドレスは
      0280H〜028BH固定です。)

    ・PCI HSSBインタフェースボードの場合
      何も行う必要はありません。(I/Oポートアドレスは、ドライバにより自動的に
      設定されます。FANUC PANEL i、パソコン機能付CNC表示ユニット の場合もこれ
      に含まれます。)

  ドライバのインストールにはWindows95/98の、デバイスドライバウィザード、または
  ハードウェアウィザードを使用します。
  ドライバのインストール手順は、

        A. Windowsの自動検出による方法
        B. 手動操作による方法

  の２通りがあります。

 A. Windowsの自動検出による方法

 1 Windowsの起動時に、PCI HSSBインタフェースボードが、PCI Communication
   Device として検出されます。
        [デバイスドライバウィザード]ウィンドウが表示されます。

    (Windowsの起動時に、PCI HSSBインタフェースボードが検出されない場合には、
     以下の「B. 手動操作による方法」に従って、インストールを行ってください。)

 2 [次へ]ボタンをクリックします。
        「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」と表示されます。

 3 [場所の指定...]ボタンををクリックします。このCDをCD-ROMドライブに入れます。

 4 [場所]ボックスに "d:\hssb\win95" と入力し、[OK]ボタンをクリックします。
   (d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たっている場合は置き換え
   てください。)
        「このデバイス用の更新されたドライバが見つかりました。」と表示されま
        す。

 5 [完了]ボタンをクリックします。
        「"FANUC Open CNC Drivers and Libraries Disk #1"ラベルの付いたディス
         クを挿入して[OK]を押してください。」と表示されます。

 6 [OK]ボタンをクリックします。
        [ファイルのコピー]ウィンドウが表示されます。

 7 [ファイルのコピー元]ボックスに "d:\hssb\win95" と入力し、[OK]ボタンをク
   リックします。
        ファイルのコピーが行われます。

        ２枚目以降のPCI HSSBインタフェースボードがあれば、自動的にインストール
        が行われます。
        その後、Windowsが再起動します。

 8 [スタート]ボタンをクリックします。
        [スタート]メニューが表示されます。

 9 [設定]をポイントして[コントロールパネル]をクリックします。
        [コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。

10 [コントロールパネル]の[システム]をダブルクリックします。
        [システムのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

11 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。

12 [FANUC Open CNC]の[FANUC HSSB Type 2 (PCI ? Channel)](?は、1または2)をダブ
   ルクリックします。
        [FANUC HSSB Type 2 (PCI ? Channel)のプロパティ]ウィンドウが表示されま
        す。

13 [Settings]タブをクリックします。

14 [Node name]に適切な名前("FS160 - No.1", "Milling Machine"等の分かりやすい
   名前)を半角19文字以内で入力します。

15 [CNC type]リストから、接続するCNCの種類を選びクリックします。

16 [OK]ボタンをクリックします。
        [システム設定の変更]ウィンドウが表示されます。
        「今すぐコンピュータをシャットダウンしますか？」と表示されます。

17 未設定のPCI HSSBインタフェースボードに対する設定を行う場合は、[いいえ]をク
   リックし、手順12から繰り返します。
        全ての PCI HSSBインタフェースボードに対する設定を行います。

        引き続き、ISA HSSBインタフェースボードに対するインストールを行う場合
        は、[システム設定の変更]ウィンドウで[いいえ]をクリックします。
        「B. 手動操作による方法」に従って、ISA HSSBインタフェースボードに対す
        るインストールを行います。

   全ての HSSBインタフェースボードに対するインストールが終了した場合は、[システ
   ム設定の変更]ウィンドウで[はい]をクリックします。


 B. 手動操作による方法

 1 [スタート]ボタンをクリックします。
        [スタート]メニューが表示されます。

 2 [設定]をポイントして[コントロールパネル]をクリックします。
        [コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。

 3 [ハードウェア]をダブルクリックします。
        [ハードウェアウィザード]ウィンドウが表示されます。

 4 [次へ]ボタンをクリックします。
        「新しいハードウェアを自動的に検出しますか？」と表示されます。

 5 [いいえ]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。

 6 [ハードウェアの種類]リストボックスに[FANUC Open CNC]の項目が表示されてい
   ない場合には、[その他のデバイス]をクリックし、 [次へ]ボタンをクリックしま
   す。

   [ハードウェアの種類]リストボックスに[FANUC Open CNC]の項目が表示されてい
   る場合には、[FANUC Open CNC]をクリックし、 [次へ]ボタンをクリックします。
        [モデル]リストボックスが表示されます。

        以下のモデルリストが表示された場合には、手順9に進みます。
          FANUC HSSB Type 2 (ISA 1 Channel)
          FANUC HSSB Type 2 (ISA 2 Channel)
          FANUC HSSB Type 2 (PCI 1 Channel)
          FANUC HSSB Type 2 (PCI 2 Channel)

        以下のモデルリストが表示された場合には、手順7に進みます。
          HSSB Type 2

 7 [ディスク使用]ボタンをクリックします。このCDをCD-ROMドライブに入れます。

 8 [配布ファイルのコピー元]ボックスに "d:\hssb\win95" と入力し、[OK]ボタンを
   クリックします。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たってい
   る場合は置き換えてください。)
      [モデル]リストボックスに以下のリストが表示されます。
        FANUC HSSB Type 2 (ISA 1 Channel)
        FANUC HSSB Type 2 (ISA 2 Channel)
        FANUC HSSB Type 2 (PCI 1 Channel)
        FANUC HSSB Type 2 (PCI 2 Channel)

 9 使用する HSSBインタフェースボードに対応する項目をクリックします。
        パソコン機能内蔵型 iシリーズ、インテリジェントターミナルType 2 の場合
        には、"FANUC HSSB Type 2 (ISA 1 Channel)"を選択して下さい。
        FANUC PANEL i、パソコン機能付CNC表示ユニット の場合には、
        "FANUC HSSB Type 2 (PCI 1 Channel)"を選択して下さい。

10 [次へ]ボタンをクリックします。
        「次の設定で、ハードウェアをインストールできます。」と表示されます。

11 [次へ]ボタンをクリックします。
        ファイルのコピーが行われた後、「新しいハードウェアに必要なソフトウェ
        アのインストールが完了しました。｣と表示されます。

12 [完了]ボタンをクリックします。
        [システム設定の変更]ウィンドウが表示されます。
        「今すぐコンピュータをシャットダウンしますか？」と表示されます。

13 [いいえ]ボタンをクリックし、CD-ROMドライブからCDを取り出します。

14 [コントロールパネル]の[システム]をダブルクリックします。
        [システムのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

15 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。

16 [FANUC Open CNC]の[FANUC HSSB Type 2 (??? ? Channel)](??? ?は、ISA 1,
   ISA 2, PCI 1, または PCI 2)をダブルクリックします。
        [FANUC HSSB Type 2 (??? ? Channel)のプロパティ]ウィンドウが表示されま
        す。

17 [Settings]タブをクリックします。

18 [Node name]に適切な名前("FS160 - No.1", "Milling Machine"等の分かりやすい
   名前)を半角19文字以内で入力します。

19 [CNC type]リストから、接続するCNCの種類を選びクリックします。

20 PCI HSSBインタフェースボードに対する設定の場合には、手順25に進みます。

21 [リソース]タブをクリックします。
        [リソースの種類]リストが表示されます。

22 表示されているI/Oポートアドレスが、あらかじめ決めておいたアドレスと同じなら
   手順25に進みます。

23 [設定の変更]ボタンをクリックします。
        [I/Oポートアドレスの編集]ウィンドウが表示されます。

24 [値]をあらかじめ決めておいたアドレスに変更し、[OK]ボタンをクリックします。

25 [OK]ボタンをクリックします。
        [システム設定の変更]ウィンドウが表示されます。
        「今すぐコンピュータをシャットダウンしますか？」と表示されます。

26 次の HSSBインタフェースボードに対するインストールを行う場合は[いいえ]をクリ
   ックし、手順3から繰り返します。
   全ての HSSBインタフェースボードに対するインストールを終了した場合には、
   [はい]をクリックします。


  (注) 本ドライバは16ビット版ドライバと違い、それらのドライバを必要としません。
       CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BATに16ビット版のドライバ(HSSBSYS.EXE, ITSYS.EXE,
       NCBOOT.EXE)が有るとインストール時に自動的に削除されます。

       スタートアップフォルダに、NCALARM.EXEを登録してある場合は、手動で
       削除してください。


==========================================================================
[3] インストール手順 (Windows NT)
==========================================================================

  (注) Windows NT用 HSSBドライバは FS300i/310i/320iのサポートをしていません。

  マルチHSSB接続の場合は、各ノードで使用するHSSBインタフェースボードの種類
  (ISA/PCI)とそれに接続されるCNCの対応を決めてください。
  次に、使用するHSSBインタフェースボードの種類に従って、以下のことを行ってく
  ださい。
    ・ISA HSSB インタフェースボードの場合
      HSSBボードに割り当てるI/Oポートアドレスを決めて、HSSBボードのロータリス
      イッチで設定してください。(ISA拡張ユニットの付かないパソコン機能内蔵型
      iシリーズ、インテリジェントターミナルType 2 の場合、I/Oポートアドレスは
      0280H〜028BH固定です。)

    ・PCI HSSB インタフェースボードの場合
      何も行う必要はありません。(I/Oポートアドレスは、ドライバにより自動的に
      設定されます。FANUC PANEL i、パソコン機能付CNC表示ユニット の場合もこれ
      に含まれます。)

  なお、複数のPCI HSSB インタフェースボードを使用する場合には、番号の小さい
  PCIスロットに差し込まれている PCI HSSBインタフェースボードから先にノードが
  割り振られます。

 ドライバのインストールにはWindows NTエクスプローラを使用します。
 ドライバのインストール手順は以下の通りです。

 1 Windows NTにアドミニストレータとしてログオンします。

 2 実行中の全てのアプリケーションプログラムを終了します。
   コントロールパネルは必ず閉じます。

 3 Windows NTエクスプローラを起動します。

 4 CD-ROMドライブにこのCDを入れ、エクスプローラでCD-ROM上の \Hssb\Nt40 フォルダ
   を開きます。

 5 HSSB.INFファイルを右クリックし、ポップアップメニューの[インストール]をク
   リックします。
        ドライバのコピーと、レジストリへの登録が行われます。

  次に、HSSBの設定を行います。CD-ROMドライブからCDを取り出してください。

 6 コントロールパネルを開き、[HSSB]アイコンをダブルクリックします。

 7 HSSBボードを接続するノード番号を選択し、[設定...]ボタンをクリックします。

 8 [ノード名]に適切な名前("FS160 - No.1", "Milling Machine"等の分かりやすい
   名前)を半角19文字以内で入力します。

 9 [CNCの種類]リストから、接続するCNCの種類を選びクリックします。

10 HSSBボードの種類に従って、以下のようにアドレスを選びクリックします。
    ・ISA HSSBインタフェースボードの場合
        [I/Oポートアドレス]リストから、HSSBボードのロータリスイッチで設定した
        I/Oアドレスを選びクリックします。

    ・PCI HSSBインタフェースボードの場合
        [I/Oポートアドレス]リストから、[Use PCI]を選びクリックします。
        (I/Oポートアドレスは、ドライバにより自動的に設定されます。)

11 [OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

12 マルチHSSB接続の場合は、各ボード毎に手順7から繰り返します。

        HSSBを接続しないノードは、[I/Oポートアドレス]リストから"Disable"を選択
        してください。
        インストール直後は、ノード０のI/Oポートアドレスが0x280、その他のノード
        は"Disable"となっています。

13 [閉じる]ボタンをクリックします。
        Windows NTを再起動するかどうか選択するウィンドウが表示されます。

14 [はい]ボタンをクリックします。
        Windows NTが再起動します。


  (注) HSSBの設定を変更するにはアドミニストレータ特権が必要です。


==========================================================================
[4] インストール手順 (Windows 2000)
==========================================================================

  マルチHSSB接続の場合は、各ノードで使用するHSSBインタフェースボードの種類
  (ISA/PCI)とそれに接続されるCNCの対応を決めてください。
  次に、使用するHSSBインタフェースボードの種類に従って、以下のことを行ってく
  ださい。
    ・ISA HSSB インタフェースボードの場合
      HSSBボードに割り当てるI/Oポートアドレスを決めて、HSSBボードのロータリス
      イッチで設定してください。(ISA拡張ユニットの付かないパソコン機能内蔵型
      iシリーズ、インテリジェントターミナルType 2 の場合、I/Oポートアドレスは
      0280H〜028BH固定です。)

    ・PCI HSSB インタフェースボードの場合
      何も行う必要はありません。(I/Oポートアドレスは、ドライバにより自動的に
      設定されます。FANUC PANEL i、パソコン機能付CNC表示ユニット の場合もこれ
      に含まれます。)

  なお、複数のPCI HSSB インタフェースボードを使用する場合には、番号の小さい
  PCIスロットに差し込まれている PCI HSSBインタフェースボードから先にノードが
  割り振られます。

  ドライバのインストールにはWindows 2000の、[新しいハードウェアの検出ウィザー
  ド]、または[ハードウェアの追加と削除]を使用します。
  ドライバのインストール手順は、

        A. Windowsの自動検出による方法 (PCI HSSBインタフェースボードのみ)
        B. 手動操作による方法

  の２通りがあります。

 A. Windowsの自動検出による方法 (PCI HSSBインタフェースボードのみ)

 1 Windowsの起動時に、PCI HSSBインタフェースボードが「PCIシンプル通信コントロー
   ラ」として検出されます。
        [新しいハードウェアの検出ウィザード]ウィンドウが表示されます。

    (Windowsの起動時に、PCI HSSBインタフェースボードが検出されない場合には、
     以下の「B. 手動操作による方法」に従って、インストールを行ってください。)

 2 [次へ]ボタンをクリックします。
        [ハードウェアデバイスドライバのインストール]画面が表示されます。

 3 「デバイスに最適なドライバを検出する(推奨)」を選択して、[次へ]ボタンをクリッ
   クします。
        [ドライバファイルの特定]画面が表示されます。

 4 このCDをCD-ROMドライブに入れます。
   検索場所のオプションで、「場所を指定」のみをチェックし、[次へ]ボタンをクリッ
   クします。

 5 [製造元のファイルのコピー元]ボックスに "d:\hssb\win2k" と入力し、[OK]ボタン
   をクリックします。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たって
   いる場合は置き換えてください。)

 6 [ドライバファイルの検索]画面で、次の表示が行われるので、[次へ]ボタンをクリッ
   クします。

        このデバイスのドライバが見つかりました。このドライバをインストールする
        には、[次へ]をクリックして下さい。
           d:\hssb\win2k\hssb.inf

 7 [次へ]ボタンをクリックします。
        ファイルのコピーが行われます。

 8 [新しいハードウェアの検出ウィザードの完了]画面が表示されますので、[完了]ボタ
   ンをクリックします。

        ２枚目以降のPCI HSSBインタフェースボードがあれば、自動的にインストール
        が行われます。


   次にHSSBの設定を行います。CD-ROMドライブからCDを取り出して下さい。

 9 コントロールパネルを開き、[HSSB]アイコンをダブルクリックします。

10 HSSBボードを接続するノード番号を選択し、[設定...]ボタンをクリックします。

11 [ノード名]に適切な名前("FS160 - No.1", "Milling Machine"等の分かりやすい
   名前)を半角19文字以内で入力します。

12 [CNCの種類]リストから、接続するCNCの種類を選びクリックします。

13 [OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

14 マルチHSSB接続の場合は、各ボード毎に手順10から繰り返します。

15 [閉じる]ボタンをクリックします。
        Windows 2000を再起動するかどうか選択するウィンドウが表示されます。

16 [はい]ボタンをクリックします。
        Windows 2000が再起動されます。


 B. 手動操作による方法

 1 [スタート]ボタンをクリックします。
        [スタート]メニューが表示されます。

 2 [設定]をポイントして[コントロールパネル]をクリックします。
        [コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。

 3 [ハードウェアの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
        [ハードウェアの追加と削除ウィザード]ウィンドウの[ハードウェアの追加と削
        除ウィザードの開始]画面が表示されます。

 4 [次へ]ボタンをクリックします。
        [ハードウェアに関する作業の選択]画面が表示されます。

 5 「デバイスの追加/トラブルシューティング」を選択して[次へ]ボタンをクリックし
   ます。
        [ハードウェアデバイスの選択]画面が表示されます。

 6 [デバイス一覧]リストボックスから[新しいデバイスの追加]をクリックして、[次へ]
   ボタンをクリックします。
        [新しいハードウェアの検索]画面が表示され、「新しいハードウェアを検索し
        ますか?」と表示されます。

 7 [いいえ、一覧からハードウェアを選択します]を選択して[次へ]ボタンをクリックし
   ます。
        [ハードウェアの種類]画面が表示されます。

 8 [ハードウェアの種類]リストボックスに[FANUC Open CNC]の項目が表示されていない
   場合には、[その他のデバイス]をクリックし、 [次へ]ボタンをクリックします。
        [デバイスドライバの選択]画面が表示されます。

   [ハードウェアの種類]リストボックスに[FANUC Open CNC]の項目が表示されている場
   合には、[FANUC Open CNC]をクリックし、 [次へ]ボタンをクリックします。
   手順11へ進みます。

 9 [ディスク使用]ボタンをクリックし、CD-ROMドライブにこのCDを入れます。

10 [製造元のファイルのコピー元]ボックスに "d:\hssb\win2k" と入力し、[OK]ボタン
   をクリックします。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たって
   いる場合は置き換えてください。)

11 [デバイスドライバの選択]画面が表示され、[モデル]リストボックスに以下のリスト
   が表示されます。
        FANUC HSSB Type 2 (ISA 1 Channel)
        FANUC HSSB Type 2 (ISA 2 Channel)
        FANUC HSSB Type 2 (PCI 1 Channel)
        FANUC HSSB Type 2 (PCI 2 Channel)
        FANUC HSSB3 (PCI 1 Channel)
        FANUC HSSB3 (PCI 2 Channel)

12 使用する HSSBインタフェースボードに対応する項目をクリックします。
        パソコン機能内蔵型 iシリーズ、インテリジェントターミナルType 2 の場合
        には、"FANUC HSSB Type 2 (ISA 1 Channel)"を選択して下さい。
        FANUC PANEL i、パソコン機能付CNC表示ユニット の場合には、
        "FANUC HSSB Type 2 (PCI 1 Channel)"を選択して下さい。
        FS30i用の場合は[FANUC HSSB3 (PCI 1 Channel)]を選択して下さい。

13 [次へ]ボタンをクリックします。

14 [ハードウェアの追加と削除ウィザード]が次のメッセージを表示します。

        デバイスの設定が検出されませんでした。このデバイスを使用するには、ハー
        ドウェアの設定をする必要があります。詳細については、このデバイスに同梱
        されているマニュアルを参照してください。

15 [OK]ボタンをクリックします。
        [新しいハードウェアの追加ウィザードのプロパティ]ウィンドウが表示されま
        す。

16 [リソースの設定]リストボックスの[I/O範囲]をクリックし、[設定の変更]ボタンを
   クリックします。
        [I/O範囲の編集]ウィンドウが表示されます。

17 [値]ボックスに表示されているI/O範囲をあらかじめ決めておいたアドレスに変更し
   、[OK]ボタンをクリックします。
        [新しいハードウェアの追加ウィザードのプロパティ]画面に戻ります。

18 [OK]ボタンをクリックします。
        [ハードウェアのインストールの開始]画面が表示されます。

19 [次へ]ボタンをクリックします。
        ファイルのコピーが行われた後、[ハードウェアの追加と削除ウィザードの完了
        ]画面が表示されます。

20 [完了]ボタンをクリックします。
        [システム設定の変更]ウィンドウが表示されます。
        「新しい設定を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。
          今すぐ再起動しますか？」と表示されます。

21 [いいえ]ボタンをクリックします。

   次にHSSBの設定を行います。CD-ROMドライブからCDを取り出して下さい。

22 コントロールパネルを開き、[HSSB]アイコンをダブルクリックします。

23 HSSBボードを接続するノード番号を選択し、[設定...]ボタンをクリックします。

24 [ノード名]に適切な名前("FS160 - No.1", "Milling Machine"等の分かりやすい
   名前)を半角19文字以内で入力します。

25 [CNCの種類]リストから、接続するCNCの種類を選びクリックします。

26 [OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

27 マルチHSSB接続の場合は、各ボード毎に手順23から繰り返します。

28 [閉じる]ボタンをクリックします。
        Windows 2000を再起動するかどうか選択するウィンドウが表示されます。

29 [はい]ボタンをクリックします。
        Windows 2000が再起動されます。


  (注) HSSBの設定を変更するにはアドミニストレータ特権が必要です。


==========================================================================
[5] インストール手順 (Windows XP)
==========================================================================

  Windows XP では、PCI HSSB インタフェースボードのみサポートされます。

  複数のPCI HSSB インタフェースボードを使用する場合には、番号の小さいPCI
  スロットに差し込まれている PCI HSSBインタフェースボードから先にノードが
  割り振られます。

  ドライバのインストール手順は、

        A. Windowsの自動検出による方法
        B. 手動操作による方法

  の２通りがあります。

 A. Windowsの自動検出による方法

 1 Windowsの起動時に、PCI HSSBインタフェースボードが「PCIシンプル通信コントロー
   ラ」として検出されます。
        [新しいハードウェアの検出ウィザード]ウィンドウが表示されます。

 2 [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択して、[次へ]ボタンを
   クリックします。
        [検索とインストールオプションを選んでください]画面が表示されます。

 3 [次の場所で最適のドライバを選択する]を選択し、[次の場所を含める]のみをチェッ
   クします。

 4 このCDをCD-ROMドライブに入れます。

 5 [参照]ボタンをクロックし、"d:\Hssb\WinXP" を選択し、[次へ]ボタンをクリック
   します。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たっている場合は
   置き換えてください。)
        ファイルのコピーが行われます。

 6 [新しいハードウェアの検出ウィザードの完了]画面が表示されますので、[完了]ボタ
   ンをクリックします。

        ２枚目以降のPCI HSSBインタフェースボードがあれば、自動的にインストール
        が行われます。


   次にHSSBの設定を行います。CD-ROMドライブからCDを取り出して下さい。

 7 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。

 8 [関連項目]の中で、[コントロールパネルのその他のオプション]をクリックします。
   [HSSB]アイコンが現れるので、クリックします。

 9 HSSBボードを接続するノード番号を選択し、[設定...]ボタンをクリックします。

10 [ノード名]に適切な名前("FS160 - No.1", "Milling Machine"等の分かりやすい
   名前)を半角19文字以内で入力します。

11 [CNCの種類]リストから、接続するCNCの種類を選びクリックします。

12 [OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

13 マルチHSSB接続の場合は、各ボード毎に手順9から繰り返します。

14 [閉じる]ボタンをクリックします。


 B. 手動操作による方法

 1 [スタート]ボタンをクリックします。
        [スタート]メニューが表示されます。

 2 [マイコンピュータ]をポイントして、右クリックします。プルダウンメニューから
   [プロパティ]をクリックします。
        [システムのプロパティ]画面が表示されます。

 3 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。
        [デバイスマネージャ]画面が表示されます。

 4 [その他のデバイス]の下の[PCIシンプル通信コントローラ]を右クリックし、ポップ
   アップメニューの[プロパティ]をクリックします。
        [PCIシンプル通信コントローラのプロパティ]画面が表示されます。

 5 [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ボタンをクリックします。
        [ハードウェアの更新ウィザード]画面が表示されます。

 6 [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]をクリックして、[次へ]ボタ
   ンをクリックします。

 7 [次の場所で最適のドライバを選択する]を選択し、[次の場所を含める]のみをチェッ
   クします。

 8 このCDをCD-ROMドライブに入れます。

 9 [参照]ボタンをクロックし、"d:\Hssb\WinXP" を選択し、[次へ]ボタンをクリック
   します。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たっている場合は
   置き換えてください。)
        ファイルのコピーが行われます。

10 [新しいハードウェアの検出ウィザードの完了]画面が表示されますので、[完了]ボタ
   ンをクリックします。

11 [FANUC HSSB Type 2 (PCI X Channel)のプロパティ]画面で[閉じる]ボタンをクリッ
   クします。

12 [デバイスマネージャ]画面を閉じ、[システムのプロパティ]画面も閉じます。


   次にHSSBの設定を行います。CD-ROMドライブからCDを取り出して下さい。

13 [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。

14 [関連項目]の中で、[コントロールパネルのその他のオプション]をクリックします。
   [HSSB]アイコンが現れるので、クリックします。

15 HSSBボードを接続するノード番号を選択し、[設定...]ボタンをクリックします。

16 [ノード名]に適切な名前("FS160 - No.1", "Milling Machine"等の分かりやすい
   名前)を半角19文字以内で入力します。

17 [CNCの種類]リストから、接続するCNCの種類を選びクリックします。

18 [OK]ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

19 マルチHSSB接続の場合は、各ボード毎に手順15から繰り返します。

20 [閉じる]ボタンをクリックします。


  (注) HSSBの設定を変更するにはアドミニストレータ特権が必要です。


==============================================================================
[6] インストール手順 (Windows 95/98/NTからWindows2000へアップグレードする場合)
==============================================================================

  Windows95/98からWindows 2000へアップグレードした場合、従来のHSSBドライバは自
  動的に無効になります。

  Windows NTからWindows 2000へアップグレードする場合、次の手順に従ってあらかじ
  め HSSBドライバを削除した後、Windows 2000へのアップグレードを行ってください。

 1 [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[デバイス]を開きます。

 2 リストボックスからmmcncdを選び、[スタートアップ]をクリックします。

 3 [スタートアップの種類]を[無効]にし、[OK]をクリックします。

 4 コントロールパネルが開いている場合は、閉じます。

 5 CD-ROMドライブにこのCDを入れ、エクスプローラでCD-ROM上の \Hssb\Nt40フォルダ
   を開きます。

 6 UNHSSB.INFファイルを右クリックし、ポップアップメニューの[インストール]をク
   リックします。
        ドライバの削除が行われます。

 7 Windows 2000を再起動してください。


  Windows 2000へアップグレードした後は、[4] インストール手順 (Windows 2000) 
  に従ってドライバをインストールしてください。


==========================================================================
[7] アップデート手順 (共通)
==========================================================================

 1 CD-ROMドライブにこのCDを入れ、<HSSB>\UPDATE.EXEを起動します。
   ダイアログボックスが開き、次の問いかけがあります。

     HSSBドライバをアップデートします。
     よろしいですか？

 2 HSSBドライバをアップデートする場合、"はい" を選択します。

 3 HSSBドライバが正常にアップデートされた場合は、次のメッセージが表示されます。

     HSSB ドライバは正常にアップデートされました。
     新しい設定を有効にするには、Windows を終了して再起動する必要があります。
     今すぐ再起動しますか。

 4 "はい" を選択し、Windowsを再起動します。

 HSSBドライバのアップデートに失敗した場合、[7][8][9]の手順に従ってHSSBドライバ
 をアップデートしてください。


==========================================================================
[8] アップデート手順 (Windows 95/98)
==========================================================================

    16ビット版のドライバからアップデートする場合は、[2]の手順にしたがって、
  本ドライバをインストールしてください。

    32ビット版のドライバをアップデートする場合は以下の手順で行ってください。

 1 NCBOOT32.EXEを終了します。
        システムトレイのアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの"END"を
        クリックします。

 2 [スタート]ボタンをクリックします。
        [スタート]メニューが表示されます。

 3 [設定]をポイントして[コントロールパネル]をクリックします。
        [コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。

 4 [コントロールパネル]の[システム]をダブルクリックします。
        [システムのプロパティ]ウィンドウが表示されます。

 5 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。

 6 [FANUC Open CNC]の[HSSB Type 2]をクリックします。

 7 [システムのプロパティ]ウィンドウの[削除]ボタンをクリックします。
        [デバイス削除の確認]ウィンドウが表示されます。

 8 [OK]ボタンをクリックします。
        [HSSB Type 2]が削除されます。

 9 [HSSB Type 2]デバイスが複数ある場合には、手順6から繰り返します。

10 PCI HSSBインタフェースボードを追加する場合には、Windowsを終了し、
   コンピュータの電源を切った状態で、PCI HSSBインタフェースボードを
   スロットに挿入します。

11 Windowsを再起動し、[2]の手順にしたがって、本ドライバをインストー
   ルしてください。


  (注) Windows 95/98用 HSSBドライバは FS300i/310i/320iのサポートをしていませ
       ん。


==========================================================================
[9] アップデート手順 (Windows NT)
==========================================================================

 1 NCBOOT32.EXEを終了します。
   システムトレイのアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの"END"を
   クリックします。

 2 ファイルをコピーします。
    \HSSB\COMMON\NCBOOT32.EXE, \HSSB\NT40\HSSB2.CPL をWindows NTのsystem32
    フォルダに上書きコピーします。
    \HSSB\NT40\MMCNCD.SYS をsystem32\driversフォルダに上書きコピーします。

 3 Windows NTを再起動します。


  (注) Windows NT用 HSSBドライバは FS300i/310i/320iのサポートをしていません。


==========================================================================
[10] アップデート手順 (Windows 2000)
==========================================================================

 1 NCBOOT32.EXEを終了します。
   システムトレイのアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの"END"を
   クリックします。

 2 ファイルをコピーします。
    \HSSB\COMMON\NCBOOT32.EXE, \HSSB\WIN2K\HSSB2.CPL をWindows 2000のsystem32
    フォルダに上書きコピーします。
    \HSSB\WIN2K\MMCNCD.SYS をsystem32\driversフォルダに上書きコピーします。

 3 Windows 2000を再起動します。


==========================================================================
[11] アップデート手順 (Windows XP)
==========================================================================

 1 NCBOOT32.EXEを終了します。
   システムトレイのアイコンを右クリックし、ポップアップメニューの"END"を
   クリックします。

 2 ファイルをコピーします。
    \HSSB\COMMON\NCBOOT32.EXE, \HSSB\WIN2K\HSSB2.CPL,
    \HSSB\WINXP\NCBOOT32.EXE.MANIFEST, \HSSB\WINXP\HSSB2.CPL.MANIFEST を
    Windows XPのsystem32フォルダに上書きコピーします。
    \HSSB\WIN2K\MMCNCD.SYS をsystem32\driversフォルダに上書きコピーします。

 3 Windows XPを再起動します。


==========================================================================
[12] HSSBドライバの削除手順 (Windows 95/98)
==========================================================================

 1 [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[システム]→[デバイスマネージャ]
   を開きます。

 2 [FANUC Open CNC]内の全てのドライバを削除します。

 3 レジストリエディタを起動します。

 4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
   からncboot32.exeを削除します。

 5 パソコンを再起動します。

 6 \Windows\Systemフォルダからmmcncd.vxd, hssbui.dll ncboot32.exeを削除します。


==========================================================================
[13] HSSBドライバの削除手順 (Windows NT)
==========================================================================

 1 [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[デバイス]を開きます。

 2 リストボックスからmmcncdを選び、[スタートアップ]をクリックします。

 3 [スタートアップの種類]を[無効]にし、[OK]をクリックします。

 4 [コントロールパネル]を閉じます。

 5 NCBOOT32.EXEを終了します。
   システムトレイの[FANUC Open CNC]アイコンを右クリックし、ポップアップメニュー
   から"END"をクリックします。

 6 CD-ROMドライブにこのCDを入れ、エクスプローラで d:\Hssb\Nt40 フォルダを開きま
   す。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たっている場合は置き
   換えてください。)

 7 UNHSSB.INFファイルを右クリックし、ポップアップメニューの[インストール]をク
   リックします。
        ドライバとレジストリの削除が行われます。

 8 パソコンの電源をOFFし、HSSBインタフェースボードを取り外します。


==========================================================================
[14] HSSBドライバの削除手順 (Windows 2000)
==========================================================================

 1 [コントロールパネル]が閉じている状態で、Windows 2000を起動します。

 2 NCBOOT32.EXEを終了します。
   システムトレイの[FANUC Open CNC]アイコンを右クリックし、ポップアップメニュー
   から"END"をクリックします。

 3 CD-ROMドライブにこのCDを入れ、エクスプローラで d:\Hssb\Win2K フォルダを開き
   ます。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たっている場合は置
   き換えてください。)

 4 UNHSSB.INFファイルを右クリックし、ポップアップメニューの[インストール]をク
   リックします。
        ドライバとレジストリの削除が行われます。

 5 [スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[システム]を開きます。

 6 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

 7 デバイスリストの[FANUC Open CNC]内の全てのドライバのプロパティを開き、
   [全般]タブをクリックし、[デバイスの使用状況:] を
   "このデバイスを使わない(無効)" に設定した後、全てのドライバを削除します。

 8 パソコンの電源をOFFし、HSSBインタフェースボードを取り外します。


==========================================================================
[15] HSSBドライバの削除手順 (Windows XP)
==========================================================================

 1 [コントロールパネル]が閉じている状態で、Windows XPを起動します。

 2 NCBOOT32.EXEを終了します。
   システムトレイの[FANUC Open CNC]アイコンを右クリックし、ポップアップメニュー
   から"END"をクリックします。

 3 CD-ROMドライブにこのCDを入れ、エクスプローラで d:\Hssb\WinXP フォルダを開き
   ます。(d:はCD-ROMのドライブ文字です。他のドライブに割り当たっている場合は置
   き換えてください。)

 4 UNHSSB.INFファイルを右クリックし、ポップアップメニューの[インストール]をク
   リックします。
        ドライバとレジストリの削除が行われます。

 5 [スタート]ボタンをクリックします。
        [スタート]メニューが表示されます。

 6 [マイコンピュータ]をポイントして、右クリックします。プルダウンメニューから
   [プロパティ]をクリックします。
        [システムのプロパティ]画面が表示されます。

 7 [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。

 8 デバイスリストの[FANUC Open CNC]内の全てのドライバのプロパティを開き、
   [全般]タブをクリックし、[デバイスの使用状況:] を
   "このデバイスを使わない(無効)" に設定した後、全てのドライバを削除します。

 9 パソコンの電源をOFFし、HSSBインタフェースボードを取り外します。


==========================================================================
[16] レジストリ保存形式の変更について (Windows 95/98)
==========================================================================

 Windows 95/98の場合のノード名の保存形式が以下のように変更されました。

 ・Edition 1.6 以降の保存形式

   HKEY_LOCAL_MACHINE
    |
     System
     |
      CurrentControlSet
      |
       Services
       |
        Class
        |
         CNC
         |
          0000                    <- １枚目のHSSBインタフェースボード
          |                          に対応するソフトウェアキー
          |  NodeName0 "FS160-1"  <- １チャンネル目のノード名
          |  NodeName1 "FS160-2"  <- ２チャンネル目のノード名
          |  *********
          |
          0001                    <- ２枚目のHSSBインタフェースボード
          |                          に対応するソフトウェアキー
          |  NodeName0 "FS150-1"  <- １チャンネル目のノード名
          |  NodeName1 "FS150-2"  <- ２チャンネル目のノード名
          |  *********


 ・Edition 1.5 以前の保存形式

   HKEY_LOCAL_MACHINE
    |
     Enum
     |
      Root
      |
       CNC
       |
        0000                    <- ノード０に対応するハードウェアキー
       |  DeviceDesc "FS160-1"  <- ノード０のノード名
       |  *********
       |
        0001                    <- ノード１に対応するハードウェアキー
       |  DeviceDesc "FS160-2"  <- ノード１のノード名
       |  *********
