概要

トップページ

## 概要

CNC/PMCデータウィンドウライブラリは、HSSBや、イーサネット(TCP/IP)経由でパソコンとCNC/PMC間で各種データや情報を交換するために用意されたデータウィンドウを扱うための関数群です。

本説明書で解説しているCNC/PMCデータウィンドウライブラリは、以下のOS上で動作します。

- FOCAS1 : Windows 95, 98, Windows NT4.0 (Service Pack 4以上), Windows 2000 Professional, Windows XP Professional
- FOCAS2 : Windows 2000 Professional, Windows XP Professional

FOCAS1/Ethernetは、DNC1/Ethernetと同一のプロトコルを使用していますので、DNC1/Ethernet対応のFAライブラリとも同時に使用できます。Ethernet版とHSSB版データウィンドウライブラリを、同時に使用することも可能です。

このライブラリの主な機能を挙げると以下のようになります。

1. CNC：制御軸/主軸関係データのリード/ライト

   > 絶対位置、相対位置、機械位置、残移動量、実速度

2. CNC：プログラム関係のリード/ライト

   > CNCプログラムのアップ/ダウンロード、照合、サーチ、削除、ディレクトリのリード、パソコンからのDNC運転

3. CNC：NC用ファイルデータのリード/ライト

   > 工具オフセット、ワーク原点オフセット、パラメータ、セッティングデータ、 カスタムマクロ変数、Pコードマクロ変数、ピッチ誤差補正データ

4. CNC：工具寿命管理データのリード/ライト

5. CNC：履歴データのリード/ライト

   > 操作履歴データ、アラーム履歴データ

6. CNC：サーボ/スピンドル関係のデータのリード

7. CNC：データサーバ、DNC1, DNC2, OSI-Ethernet関係のデータのリード／ライト(HSSB版のみ)

8. CNC：波形診断関係のデータのリード/ライト

9. CNC：パンチプレス関係のデータのリード/ライト

10. CNC：レーザ関係のデータのリード/ライト

11. CNC：サーボ学習データ関係のデータのリード／ライト(HSSB版のみ)

12. CNC：その他のデータのリード/ライト

    > モーダルデータ、ダイアグノーズデータ、A/D変換データ、アラーム情報、 オペレータメッセージ

13. PMC：PMC関係データのリード/ライト

    > アドレスG/F/Y/X/A/R/T/C/D、拡張保持型データ

14. PMC：PROFIBUS-DP関係データのリード／ライト

詳細は個々の関数仕様を参照下さい。

トップページ